**ИНФОРМАЦИЯ**

**«Пожарная безопасность при использовании печного отопления»**

Современное жилищное строительство основано на возведе­нии многоэтажных зданий, выполненных из несгораемых конструкций. В то же время в сельских населенных пунктах Волгоградской области еще эксплуатируется много жилых деревянных строений, в которых имеется печное отопление. Значительное количество пожаров возникает в результате неправильного устройства, а также неисправности печей, дымоходов и несоблюдения правил пожарной безопасности при их эксплуатации.

В холодное время года пожары от печного отопления составляют значительную часть всех происходящих в это время пожаров.

Причины возникновения пожаров от печного отопления следующие:

от непосредственного воздействия пламени, топочных газов и искр на сгораемые конструкции зданий через трещины и не плотности в кладке печей и дымоходов;

от соприкосновения сгораемых строительных конструкций с поверхностями элементов печи, имеющих высокую температуру;

из-за отсутствия или занижения размеров противопожарных разделок и отсутствия отступок;

в результате пере­кала печей;

от соприкосновения горючих предметов (мебели, белья, одежды) и мате­риалов (дров и т.п.) с перегретыми или неисправными частями печей;

от воздействия теплоты открытого пламени (лучистой энергии) через от­крытые топочные и другие эксплуатационные отверстия;

от выпадения углей горящего топлива и раскаленных искр на сгораемые элементы зданий и предметы.

В связи с этим правильному устройству печей, а также соблюдению правил пожарной безопасности жителями дома должно быть уделено самое присталь­ное внимание.

Перед началом отопительного сезона все печи должны быть тщательно проверены и отремонтированы. Неисправные печи и дымоходы не должны эксплуатироваться. Для того чтобы избежать неприятностей, проверку готовности вашего отопительного оборудования доверьте специалистам, которые непосредственно занимаются такими работами. Не доверяйте про­верку и ремонт дымоходов случайным «умельцам», лучше всего вы­зывайте специалистов-профессионалов, у которых есть разрешение на подоб­ный вид деятельности.

Очистку от сажи дымоходов и дымовых труб печей производят перед на­чалом отопительного сезона и через каждые три месяца в течение всего отопи­тельного сезона. Для печей и очагов непрерывного действия срок очистки ды­моходов устанавливается один раз в два месяца. Около каждой печи на сгорае­мом или трудно сгораемом полу должен быть прибит предтопочный металли­ческий лист размером не менее 70x50 см.

Поверхности печей и дымоходов не­обходимо систематически очищать от пыли и других горючих отходов.

При эксплуатации печного отопления запре­щается:

- применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламе­няющие жидкости;

- перекаливать печи;

- сушить дрова, одежду и другие горючие материалы на печах и возле них.

Не допускается оставлять без при­смотра топящиеся печи, а так же поручать надзор за ними малолетним детям.